\probbatch{1}
\probno{}%zatím nevyplňovat
\probsource{2018j-naboj}
\probname[cs]{E: opozdená}% název úlohy s počátečním písmenem malým, pokud to není vlastní jméno
\proborigin[cs]{}% původ pro sazbu česky
\proborigintruth{}% nesází se,
\probpoints{5}% body za úlohu
% mechHmBodu,mechTuhTel,hydroMech,mechPlynu,gravPole,kmitani,vlneni,
% molFyzika,termoDyn,statFyz,optikaGeom,optikaVln,elProud,elPole,magPole,
% relat,kvantFyz,jadFyz,astroFyz,matematika,chemie,biofyzika,other
% ... multiple choice oddelene carkami bez mezer
\probtopics{}% see above
\probauthors{}% autor úlohy, jako u normálních úloh lowercase příjmení oddělené čárkami
\probsolauthors{}% autor řešení, jako u normálních úloh lowercase příjmení oddělené čárkami
%\probfig[cs]{\illfig{problem_nekonecna-trivka.eps}{}{}{}}% obrázek do zadání, cs a en specifikovat, jen pokud se liší!
\probtask[cs]{% zadání
Generátor dodáva striedavé napätie $"120 V"$ pri frekvencii $f="60 Hz"$. Pri rozpojenom prepínači predbieha prúd napätie generátora o $"20 \dg"$.
S prepínačom v polohe 1 je prúd opozdený o $"10 \dg"$. Keď je prepínač v polohe 2, je prúd $I="2,00 A"$. Určte hodnoty $R$, $L$ a $C$.

.--L--.-----.\\
|     |     |\\
|     C     C\\
|     |     |\\
G     1     |\\
|         S-.\\
|     2     |\\
|     |     R\\
|     |     |\\
.-----.-----.\\
}
\probsolution[cs]{% text řešení s výsledkem na konci

}
\probhumanresult[cs]{% lidsky čitelný výsledek ve všech možných podobách
31-91 $R="165 \Omega"$, $L="313 mH"$, $C="14,9 \mu F"$
}
