\probbatch{1}
\probno{}%zatím nevyplňovat
\probsource{2018j-naboj}
\probname[cs]{E: opozdená}% název úlohy s počátečním písmenem malým, pokud to není vlastní jméno
\proborigin[cs]{}% původ pro sazbu česky
\proborigintruth{}% nesází se,
\probpoints{5}% body za úlohu
% mechHmBodu,mechTuhTel,hydroMech,mechPlynu,gravPole,kmitani,vlneni,
% molFyzika,termoDyn,statFyz,optikaGeom,optikaVln,elProud,elPole,magPole,
% relat,kvantFyz,jadFyz,astroFyz,matematika,chemie,biofyzika,other
% ... multiple choice oddelene carkami bez mezer
\probtopics{}% see above
\probauthors{}% autor úlohy, jako u normálních úloh lowercase příjmení oddělené čárkami
\probsolauthors{}% autor řešení, jako u normálních úloh lowercase příjmení oddělené čárkami
%\probfig[cs]{\illfig{problem_nekonecna-trivka.eps}{}{}{}}% obrázek do zadání, cs a en specifikovat, jen pokud se liší!
\probtask[cs]{% zadání
Generátor dodáva striedavé napätie $"120 V"$ pri frekvencii $f="60 Hz"$. Pri rozpojenom prepínači predbieha prúd napätie generátora o $"20 \dg"$.
S prepínačom v polohe 1 je prúd opozdený o $"10 \dg"$. Keď je prepínač v polohe 2, je prúd $I="2,00 A"$. Určte hodnoty $R$, $L$ a $C$.
\textit{Zapojenie:} Generátor je jednou svorkou pripojený na cievku, z ktorej vedie druhý kontakt na uzol $A$. 
Na uzol $A$ je zapojený kondenzátor, ktorý vedie na svorku 1 prepínača. Na uzol $A$ je zapojený ešte jeden rovnaký kondenzátor, ktorý vedie cez
 telo prepínača  ďalej na rezistor a uzol $B$. Na uzol $B$ je pripojená svorka 2 prepínača. Uzol $B$ je pripojený na druhú svorku generátora.
}
\probsolution[cs]{% text řešení s výsledkem na konci

}
\probhumanresult[cs]{% lidsky čitelný výsledek ve všech možných podobách
31-91 $R="165 \Omega"$, $L="313 mH"$, $C="14,9 \micro F"$
}
